Zamawiający (imię i nazwisko, nr telefonu)

Jednostka organizacyjna:

Adres dostawy:

**Urządzenia drukujące**

| **Lp.** | **Rodzaj urządzenia** | **Przykładowa konfiguracja sprzętu** | **Minimalna wymagana ilość środków (brutto)** | **Zamawiana ilość** | **Podpis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drukarka biurkowa mono | Typ urządzenia: drukarka, Technologia druku: laserowa, monochromatyczna, Druk dwustronny: automatyczny, Format: A4, Podajnik papieru: 250 arkuszy, Rozdzielczość druku w czerni: 600x600, Szybkość druku w czerni: 34 str/min, Komunikacja: Ethernet, Wi-Fi, Złącza: 1xUSB, Pozostałe parametry: obsługiwane języki: HP PCL 6 | 1000 |  |  |
| 2. | Biurkowe urządzenie wielofunkcyjne mono | Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne z faksem, Technologia druku: laserowa, monochromatyczna, Druk dwustronny: automatyczny, Format: A4, Podajnik papieru: 250 arkuszy, Odbiornik papieru: 120 arkuszy, Rozdzielczość druku w czerni: 2400x600, Szybkość druku w czerni: 30 str/min, Typ skanera: płaski, Szybkość kopiowania: 30 str/min, Rozdzielczość kopiarki: 600x600, Komunikacja: Ethernet, Złącza: 1xUSB, RJ-11, Pozostałe parametry: możliwość wysyłania/odbierania faksów, modem 33,6 kbps, wydajność tonera czarnego - 3000 str (tonery starowe w zestawie na 700 stron) | 1000 |  |  |
| 3. | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe | Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne, Technologia druku: laserowa, kolorowa, Druk dwustronny: automatyczny, Obsługiwane nośniki: papier zwykły, karton, etykiety, koperty , Format: A4, Podajnik papieru: 250 arkuszy, Odbiornik papieru: 100 arkuszy, Rozdzielczość druku w czerni: 2400x600, Rozdzielczość druku w kolorze: 600x600, Szybkość druku w czerni: 21 str/min, Szybkość druku w kolorze: 21 str/min, Szybkość kopiowania: 21 str/min, Rozdzielczość kopiarki: 600x600, Komunikacja: Ethernet, Złącza: 1xUSB, Pozostałe parametry: miesięczne obciążenie - 40000 stron, ADF (jednostronny) | 2450 |  |  |
| 4. | Drukarka kolorowa | Typ urządzenia: drukarka, Technologia druku: atramentowa, kolorowa, Druk dwustronny: ręczmy, Obsługiwane nośniki: papier zwykły, papier fotograficzny, koperty, papier matowy, papier fotograficzny błyszczący i półbłyszczący, papier o wysokiej gramaturze matowy, Format: A3+, Podajnik papieru: 100 arkuszy + pojemność podajnik ręczny (koperty) do 10 sztuk, Odbiornik papieru: 40 arkuszy, Rozdzielczość druku w czerni: 5760x1440, Rozdzielczość druku w kolorze: 5760x1440, Szybkość druku w czerni: 15 str/min, Szybkość druku w kolorze: 5,5 str/min, Złącza: 1xUSB, Pozostałe parametry: miesięczne obciążenie - 2500 stron, wydajność pojemnika z atramentem czarny - 7500 str, kolorowe - 6500 stron. Pojemniki z atramentem, który można uzupełniać | 2300 |  |  |
| 5. | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe | Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne, Technologia druku: atramentowa, kolorowa, Druk dwustronny: automatyczny, Obsługiwane nośniki: Papier zwykły, Papier makulaturowy, Papier kolorowy, Papier firmowy, Fotograficzny papier błyszczący, Format: A4, Podajnik papieru: 250 arkuszy, ADF, Odbiornik papieru: 150, Rozdzielczość druku w czerni: 4800x1200, Rozdzielczość druku w kolorze: 4800x1200, Szybkość druku w czerni: 34 str/min, Szybkość druku w kolorze: 34 str/min, Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS), Szybkość kopiowania: 22 str/min, Rozdzielczość kopiarki: 1200x600, Komunikacja: Ethernet, Wi-Fi, NFC, Złącza: 1xUSB, RJ-11, , Pozostałe parametry: Standardowe języki drukarki: PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, Obsługa Postscript 3 | 2450 |  |  |
| 6. | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe | Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne, Technologia druku: laserowa, kolorowa, Druk dwustronny: automatyczny, Format: A3, Podajnik papieru: Automatyczny podajnik RADF - do 100 oryginałów A6-A3, Taca 1: 500 arkuszy A6-A3;Taca 2: 500 arkuszy A5-SRA3; Podajnik ręczny na 150 arkuszy A6-SRA3; 60-300 g/m², własne formaty, baner, Odbiornik papieru: bez opcjonalnego finiszera 250 arkuszy,, Rozdzielczość druku w czerni: 1800 x 600, Rozdzielczość druku w kolorze: 1800 x 600, Szybkość druku w czerni: A4 - 30 str./min, A3 - 15 str./min, Szybkość druku w kolorze: A4 - 30 str./min, A3 - 15 str./min, Szybkość skanowania: 80/37 obrazów/minutę jednostronnie/dwustronnie, Szybkość kopiowania: A4 - 30 str./min, A3 - 15 str./min, Rozdzielczość kopiarki: 600x600, Komunikacja: Ethernet, Złącza: USB 2.0, Pozostałe parametry: Obciążenie miesięczne 150000 stron, zabezpieczenia standardowe: wspólne kryteria ISO 15408 HCD-PP (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie portów IP; SSL2; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Wsparcie IPsec; Wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja użytkowników; Logi autoryzacji; Wydruk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Automatyczne usuwanie danych pamięci; Szyfrowanie danych użytkownika; standardowe funkcje kontroli dostępu: do 1000 kont użytkowników, wsparcie Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB), definiowane funkcje użytkowników Wydajność tonera (5 % pokrycia): czarny/kolory do 28,000 str.  | 16000 |  |  |
| 7. | Urządzenie wielofunkcyjne mono | Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne, Technologia druku: laserowa, monochromatyczna, Druk dwustronny: automatyczny, Obsługiwane nośniki: o grubości od 52 do 300 g/m2, Format: A3, Podajnik papieru: standardowo 2 x 500 arkuszy + podajnik ręczny na 150 arkuszy z możliwością rozbudowy, Odbiornik papieru: standardowo 250 arkuszy z możliwością rozbudowy, Rozdzielczość druku w czerni: 1800 x 600; 1200 x 1200, Szybkość druku w czerni: 30 str/min, Typ skanera: CCD kolor i cz/b, Szybkość skanowania: 80/37 obrazów/minutę jednostronnie/dwustronnie, Szybkość kopiowania: 30 str A4/min / 15 str A3/min , Rozdzielczość kopiarki: 600x600, Funkcje kopiowania: skalowanie 25%-400% co 0,1%, Komunikacja: Ethernet, NFC, Złącza: USB 2.0, Pozostałe parametry: możliwość wysyłania/odbierania faksów, modem 33,6 kbps, pamięć faksu do 400 stron A4,automatyczne powtarzanie numeru automatyczne skanowanie dwustronne, Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do Microsoft SharePoint; Skanowanie do komputera z oprogramowaniem;  | 13500 |  |  |
| 8. | Drukarka laserowa mono o wysokiej wydajności | Typ urządzenia: drukarka, Technologia druku: laserowa, monochromatyczna, Druk dwustronny: automatyczny, Obsługiwane nośniki: o grubości 60-120 g/m2, Format: A4, Podajnik papieru: standard 500 arkuszy, ręczny 50 arkuszy, Odbiornik papieru: 250 arkuszy, Rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi, Szybkość druku w czerni: 50 str. na min / dwustronnie 24 str. na min, Komunikacja: Ethernet, Wi-Fi, Złącza: USB 2.0, Pozostałe parametry: miesięczne obciążenie - 150 000 stron, wydajność standardowego tonera czarnego - 20 000 str, urządzenie zawiera startowy toner o wydajności 8000 kopii. | 2700 |  |  |
| 9.  | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe | Typ urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne z faksem, Technologia druku: laserowa, kolorowa, Druk dwustronny: automatyczny, Obsługiwane nośniki: papier zwykły, papier o wysokiej gramaturze, papier makulaturowy, papier bond, papier błyszczący, etykiety, koperty, papier fotograficzny, Format: A4, Podajnik papieru: 250 arkuszy, podajnik automatyczny (ADF) 50 arkuszy, podajnik pojedynczych arkuszy, Odbiornik papieru: 150 arkuszy, Rozdzielczość druku w czerni: 600x600, Rozdzielczość druku w kolorze: 600x600, Szybkość druku w czerni: 28 stron A4/min, Szybkość druku w kolorze: 28 stron A4/min, Typ skanera: CIS, skaner płaski/ADF, Szybkość skanowania: Prędkość skanowania (kolor) - 20 stron/min, (czarny) - 29 stron/min , Szybkość kopiowania: 27 kopii.min (mono i kolor), Rozdzielczość kopiarki: 600x600 dpi, Funkcje kopiowania: automatyczne kopiowanie dwustronne,kopiowanie w kolorze, Komunikacja: Ethernet, Bluetooth, Złącza: USB 2.0, RJ 11, Pozostałe parametry: Języki drukarki: PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF, miesięczne obciążenie - 50000 stron, wydajność standardowego tonera czarnego - 7500 str, kolor - 6000 stron (tonery starowe w zestawie na 2400 stron mono/1200 kolor) | 3500 |  |  |

data i podpis dysponenta środków